附件1
报名信息表
项目编号：
项目名称：
以下为具体报名信息
	报名日期
	

	公司全称
	

	办公固话
	

	电子邮箱
	

	公司地址
	

	联系人
	

	手机号码
	




附件2
法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：              
                              （授权单位在此处盖章）
被授权人签字：              

被授权人身份证复印件粘贴于下框：
	




附件3
项目要求
一、项目概况
1.项目名称：院内东北角活动板房制作安装及东侧钢结构楼梯拆除项目  
2.项目地点：医院院内东北角及大楼东侧  
二、项目内容
1. 将大楼东侧钢结构楼梯一座拆除并进行处理，长宽高尺寸为16100*1100*6000mm;
2. 将临时简易移动房使用吊车吊装并搬运院外进行处理，长宽高尺寸为：6000*3000*2750mm；
3. 在原址新建活动板房一座，长宽高尺寸为：8150*4000*3700mm,屋面下沿高2900mm，整体均分两间，用于总务物资存放。
三、技术参数
1.钢结构楼梯拆除：拆除大楼东侧原有钢结构楼梯一座，拆除后所有构件及垃圾清运出场，不得留在地面以上，拆除后地面按原标高找平。
2.原地面开挖：板房基础范围内原地面开挖，工程量约7m³。
3.混凝土地面：浇筑C25混凝土，工程约7m³，浇筑厚度不低于100mm，表面找平。
4.结构框架：采用40×80×2mm镀锌方管焊接制作，焊缝须做防锈处理，确保结构稳固安全。
5.墙面及顶面：采用100mm厚岩棉板（A级防火等级），内外彩钢板包覆，彩钢板厚度不低于0.4mm。
6.地面铺装：铺设600×600×3mm天然石材（花岗岩或大理石），平整铺贴，缝隙均匀。
7.窗户：制作安装推拉铝合金窗4个，总面积约6㎡，配纱窗和防盗网。
8.门：制作安装铝合金平开门2个，总面积约5㎡，配门锁。
[bookmark: _GoBack]9.电气：每间板房配置LED吸顶灯、五孔插座（不少于3个）、开关，所有线路穿管暗敷，符合用电安全规范。
