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报名信息表
项目编号：
项目名称：
以下为具体报名信息
	报名日期
	

	公司全称
	

	办公固话
	

	电子邮箱
	

	公司地址
	

	联系人
	

	手机号码
	




附件2
法人授权委托书

本授权书声明：                  （公司名称）法定代表人        （姓名），代表本公司授权        （姓名）为本公司的合法代理人，参加威海市立第三医院         （项目编号）项目的论证，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
本公司已充分理解本项目邀请函的全部内容，并承担因理解错误所导致的不利后果。

法定代表人签字：              
                              （授权单位在此处盖章）
被授权人签字：              

被授权人身份证复印件粘贴于下框：
	




附件3
报价单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）
	位置

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	

	1
	点型探测器
	1.名称:独立感烟探测器 （4G)
2.安装形式:吸顶
	个
	1
	
	
	消防泵房机房

	2
	无线网关
	路由器
1.名称:无线网关
2.功能:接收现场无线设备信息，同步透传至火灾报警控制器
	台
	1
	
	
	消防控制室

	3
	中继器
	中继器
1.名称:中继器
2.功能:接收现场无线设备信息，同步透传至无线网关
	个
	1
	
	
	消防泵房机房

	4
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.型号、规格:220V
3.安装形式:壁装
	套
	1
	
	
	消防泵房机房

	5
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:应急灯
2.型号、规格:220V
3.安装形式:壁装
	套
	1
	
	
	消防泵房机房

	6
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:薄壁镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:明配
	m
	7
	
	
	消防泵房机房

	7
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRBV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	21
	
	
	消防泵房机房

	8
	消防电话
	1.名称:消防电话分机
2.安装方式:距地1.5米明装
	部
	1
	
	
	负一配电室

	9
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:薄壁镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:明配
	m
	20
	
	
	负一配电室

	10
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRRVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	40
	
	
	负一配电室

	11
	配管
	1.名称:金属软管
2.规格:DN20
	m
	20
	
	
	负一配电室

	12
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRBV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.接地线
	m
	10
	
	
	屋顶水箱间

	13
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:薄壁镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:明配
	m
	6
	
	
	屋顶水箱间

	14
	阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格型号:DN25
3.连接方式：螺纹连接
	个
	2
	
	
	屋顶水箱间

	15
	阀门
	1.名称:消声止回阀
2.规格型号:DN25
3.连接方式：螺纹连接
	个
	2
	
	
	屋顶水箱间

	16
	阀门
	1.名称:明杆闸阀
2.规格型号:DN50
3.连接方式：螺纹连接
	个
	2
	
	
	屋顶水箱间

	17
	阀门
	1.名称:消声止回阀
2.规格型号:DN50
3.连接方式：螺纹连接
	个
	2
	
	
	屋顶水箱间

	18
	保温
	1.内容:保温拆除后恢复
	项
	1
	
	
	屋顶水箱间

	19
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.型号、规格:220V
3.安装形式:壁装
	套
	4
	
	
	电梯机房

	20
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:应急灯
2.型号、规格:220V
3.安装形式:壁装
	套
	4
	
	
	电梯机房

	21
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:薄壁镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:明配
	m
	17
	
	
	电梯机房

	22
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRBV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	52
	
	
	电梯机房

	23
	门外风险告知牌
	1.内容:不干胶贴纸50*40cm
	个
	4
	
	
	电梯机房

	24
	卷帘门轨道加装防火密封条
	1.内容:原有滑道口折边切除，新滑道（自带防火密封条）安装打胶
	m
	228
	
	
	中庭，不含三楼会议室玻璃墙处2樘卷帘门

	25
	手动温控释放装置
	1.内容:卷帘安装手动温控释放装置
	个
	20
	
	
	中庭，不含三楼会议室玻璃墙处2樘卷帘门

	26
	楼层火灾显示器
	1.名称：火灾显示盘 
2.安装形式:距地1.4米明装
	台
	15
	
	
	电梯前室

	27
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRRVSP
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	60
	
	
	电梯前室

	28
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.型号、规格:36V
3.安装形式:壁装
	套
	2
	
	
	三楼会议室

	29
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:应急照明筒灯
2.型号、规格:36V
3.安装形式:壁装
	套
	2
	
	
	三楼会议室

	30
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRRVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	28
	
	
	三楼会议室

	31
	消防模块箱
	1.名称:模块箱
	台
	2
	
	
	报警阀间

	32
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:薄壁镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:明配
	m
	15
	
	
	报警阀间

	33
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRRVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	15
	
	
	报警阀间

	34
	装饰灯
	装饰灯
1.名称:应急灯
2.型号、规格:36V
3.安装形式:壁装
	套
	6
	
	
	负一层餐厅

	35
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:薄壁镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:明配
	m
	30
	
	
	负一层餐厅

	36
	配线
	1.名称:电气配线
2.配线形式:管内
3.型号:ZRRVS
4.规格:2*1.5mm2
5.材质:铜芯
	m
	30
	
	
	负一层餐厅

	37
	闭门器
	1.名称：闭门器更换
	个
	20
	
	
	1-3层

	38
	顺序器
	1.名称：顺序器更换
	个
	30
	
	
	1-3层

	合计金额（元）
	
	



对于报价的细化与追加说明（如有）：


参与供应商盖章：


附件4
同类服务/产品应用情况表
	序号
	同类服务/产品采购单位
	采购年度
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商盖章：
